**数字式十二道心电图机 技术参数**

1、同屏显示、同步采集、同步打印 12 道心电波形

2、手动/自动

3、频响:0.01~250Hz

4、时间常数4.92s

5、耐极化电压:550mV

6、共模抑制比(CMRR)104.7dB

7、高亮度7英寸彩色液晶显示屏，硅胶按键，飞梭旋钮调节菜单，便于操作

8、显示屏可 0-80 度翻转(见彩页)

9、滤波功能:具有交流、漂移和肌电滤波功能

10、输入电路:浮地输入，具有抗除颤保护电路

11、支持长时间的节律分析，可采集 300 秒不压缩心电波形

12、支持冻结模式下选取最有用波形，进行分析之后，打印简单报告、详细报告

13、分析功能：采用CardiPro心电分析软件，出具准确的分析报告

14、支持ECG/XML/JPEG/PDF/DICOM多种数据格式传输，具备有线联网功能，将心电数据上传至心电管理系统，实现电子化存储、管理、A4纸打印

15、具备开启或关闭内置热敏打印机的功能，联网数据统一管理

16、具备心律不齐检查模式，遇到心率失常，自动触发打印心率失常的波形

17、具备省纸模式，只打印 A4 纸大小的图文报告，便于放入病历夹

18、具备静音模式，可设置开启或关闭，适用于不用场景

19、内置大容量存储，支持数据的导入、导出、回访、打印、批量上传

20、记录纸规格:支持210mmx140mm 折叠纸

21、交直流两用，内置可充电锂电池，自动保护电路

22、机器性能稳定，生产厂家具有20年以上数字式心电图机的生产历史