自流井区中医院综合布线  
配件的官网链接或二维码图形清单

**报名公司名称(公章)：** **日期：**2024年8月5日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 36 | CPU | Intel，主频≥3.6Ghz，单核睿频≥4.0Ghz，全核睿频≥3.8Ghz，核心数量≥4核，线程数量≥4线程，带核心显卡，CPU散片，保修期3年 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：Intel 型号：i3 10100  
  
Intel：[www.intel.cn](http://www.intel.cn)  
产品参数：  
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/sku/199283/intel-core-i310100-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html>  


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 37 | 机械硬盘-SAS接口 | 容量≥3TB，SAS接口，缓存≥128MB，尺寸3.5寸，转速≥7200转，MTBF(平均无故障时间)≥2000000小时，SAS接口速度≥6Gb/s,最大值持续数据传输率≥175MB/s，保修期3年 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：希捷 型号：ST6000VX009  
  
希捷：[www.seagate.com](http://www.seagate.com)

产品参数：  
<https://www.seagate.com/cn/zh/products/video-analytics/skyhawk-hard-drive/>

[https://www.seagate.com/content/dam/seagate/zh\_cn/content-fragments/products/datasheets/skyhawk-ai-hm-china/skyhawk-3-5-hdd-china-DS2118-2-2304-China-zh\_CN.pdf](https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/sku/199283/intel-core-i310100-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html)



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 38 | 机械硬盘-SATA | 容量≥4TB，SATA接口，缓存≥128MB，尺寸3.5寸，转速7200转，MTBF(平均无故障时间)≥2000000小时，SATA接口速度≥6Gb/s，最大值持续数据传输率≥215MB/s，保修期3年 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 39 | 1000M的PCI-E网卡 | 全千兆有线，PCI-E网卡，台式机RJ45网络接口转换器，10/100/1000Mbps自适应PCI Express接口，支持Windows7、Windows10操作系统，支持网络唤醒功能 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 40 | 2.5G的PCI-E网卡 | 支持10M/100M/1000M/2.5Gbps自适应，全双工/半双工自动协商，支持PCIe 2.1×1总线接口，支持Windows7/8/10/11、Windows Server、Linux等操作系统，支持网络唤醒功能，符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x，带速率指示灯，支持数据速率自动侦测 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 41 | 万兆光模块-LC接口 | 采用可热插拔的SFP+封装，全双工光收发一体模块，符合SFP+ MSA、IEEE 802.3ae标准，速率高达10.3125Gbps，单模光纤传输，最远可达5KM，双纤LC光口，工作波长1310nm，内置数字诊断功能DDM，工作电压3.3V，支持标准IEEE 802.3ae，传输介质(单模光纤)，端口类型(双纤LC) | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 42 | 光纤收发器-SC接口 | 一对光纤收发器，2个SC接口，1个千兆RJ45网口，工作波长1310nm，传输距离≥20KM，将电口信号与光口信号进行转换，传输介质：单模光纤、网线，技术标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x，指示灯(光口和网口Link/Act、PWR)，光参数(平均发射光功率：-9 ~ 0dBm，接收灵敏度：-22dBm) | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 43 | 48口千兆交换机 | 千兆电口≥48个，千兆光口≥4个，Console口≥1个，交换容量≥320Gbps，支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X，支持流控(802.3x)、绿色以太网（EEE）、端口自动节能、动态链路聚合(802.3ad)、静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断、STP/RSTP/MSTP。支持TC snooping、BPDU 保护/根保护/环回保护/防TC-BPDU攻击保护功能。支持ARP、DHCP Client。防雷等级≥6KV。支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、支持快速离开机制。支持Diff-Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR、流量限速、802.1p/DSCP优先级映射优先级映射。 支持用户分级管理、黑洞MAC、端口 MAC地址学习数限制、SSL。 支持WEB页面配置、FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理。支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3，支持NTP时钟，支持日志，支持集群管理。 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 44 | 多WAN口路由器 | 1000M电口WAN口≥4个，1000M电口LAN口≥1个，Console端口≥1个，带机量≥300，支持网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS，支持接口设置、DHCP服务器、MAC地址设置、VLAN（多局域网）、交换机设置、DNS代理，支持AP设置，管理AP数量≥100台，支持无线网络设置，支持无线客户端状态，支持一对一NAT、NAPT、虚拟服务器、ALG、NAT-DMZ，IP带宽控制、连接数控制、流量/连接数监控，最大并发连接数≥100000条，智能均衡、ISP选路、特殊应用程序选路、在线检测、线路备份，策略路由、静态路由，支持ARP扫描、ARP列表、GARP，支持 IP/MAC 绑定，支持设置MAC地址过滤黑白名单，支持访问控制列表，支持社交软件/ 视频软件/ 音乐软件/ 购物休闲软件/ 新闻资讯软件/P2P 软件/金融软件/网络游戏/ 应用商店/ 基础应用等各种常见应用限制，支持网址分组过滤、URL过滤，支持行为审计，支持IPSec、PPTP、L2TP VPN，支持Web认证，支持本地认证、Radius认证、短信认证、免认证策略，支持PPPoE服务器、动态DNS、UPnP服务，支持配置备份与导入配置、接口流量统计、IP流量统计、ping、tracert诊断工具、时间设置、日志。 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 45 | 48口POE交换机 | 千兆电口≥48个，千兆光口≥4个，支持PoE的电口≥48个，支持静态MAC，支持端口镜像，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，VLAN支持802.1Q VLAN、GUEST VLAN，最大4K个VLAN，支持静态路由，支持DHCP Snooping，支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持WRR，支持802.1P优先级、DSCP优先级，支持ACL，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSH，支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2，支持SSL，支持防Dos攻击，支持MAC地址限制，支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，支持802.1x，支持SNMPv3，支持WEB，支持日志。 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **验收要求** |
| 46 | 监控摄像头 | 7个摄像头，摄像头要求：全彩夜视，支持双向对话，清晰度≥800W像素，拍摄有效距离≥10米，支持人形检测或侦测，检测到有人出现时发出声光报警，带扬声器，支持H.265编码，手机可以远程调整摄像头旋转以便拍摄房间的不同位置，支持onvif协议，供电方式(POE)。 | 1、官网参数对比。 2、现场按照招标文件的产品参数进行验收。 |

品牌：华为 型号：WK-25G  
  
华为：www.huawei.com  
<https://e.huawei.com/cn/material/networking/campus-network/campusswitch/1edf6c3529614b22a26e7968b3f86136>

