自流井区中医院老年公寓底楼环境改造新增家具

目 录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 图片 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| 床（围栏、餐板、轮子、2折可摇） |  | 2000\*1200\*450 | 26 | 张 |  |  | 1、床体、床头柜、衣柜材质实木颗粒板的含水率3%~13%，甲醛释放量≤0.1mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)、产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率 (72h)、外观质量、尺寸稳定性、板内密度偏差、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率均检测合格。符合GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T4897-2015刨花板的标准要求。  2、封边条：塑料封边条外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、领苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、塑料多环芳烃均检测合格。符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求的检测标准。  3、床钢管壁厚≥1.2mm，涂层无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，涂层硬度≥6H，附着力不低于2级，涂层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格，抗拉强度检测合格，断后伸长率检测合格，弯曲试验检测合格，化学成分（C、Si、Mn、P、S）检测合格。符合GB/T3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T 13237-2013、GB/T 4336-2016检验要求。  4、螺丝金属件外观性能要求中涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均检测合格，通过中性盐雾试验（NSS）法，耐腐蚀等级达10级、通过乙酸盐雾试验（ASS)法，耐腐蚀等级达10级。符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测标准。 |
| 床头柜 |  | 500\*500\*600 | 26 | 个 |  |  |
| 衣柜 |  | 800\*600\*2000 | 16 | 组 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |